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1 ¼” EFDU - DARÁLÓS 

BÚVÁR CSIGASZIVATTYÚ 
ALKALMAZÁSI TERÜLET
Az EFDU búvárszivattyút szennyezett víz, folyékony trágya, szennyvíz- és sűrű iszap - ami tartalmazhat hosszú szálas anyagot és max 5 mm-es szemcsenagyságú szilárd szennyeződéseket –közvetítésére ajánlott. Nem ajánlott homokot, vasforgácsot és minden más csiszolódó anyagot tartalmazó közegre. A szivattyú daráló szerkezettel felszerelt, így telepítése ajánlott szennyvíz állomásokra vagy csatornahálózatokra. Önálló szivattyú egységként vagy egy automatikus újra-szivattyúzó berendezés részeként is szállítható.
ANYAGKIVITEL
Szivattyú fém alkatrészei, amelyek a közeggel érintkeznek - korrózióálló nemesacél vagy öntött vas, ami a különböző konstrukciós változattól függ.
Darálós rész – erősen ötvözött acél.

Elektromos motor – rozsdamentes változat.

Szivattyúház – műanyag.
Gumírozott alkatrészek - speciális gumiból, a szállítandó anyagtól és működési feltételektől függően. 

MŰSZAKI ADATOK[image: image1.jpg]


                     
	Szivattyú egység
	                                         1 ¼” EFDU−16−8

−GU−070
	[image: image3.emf]                                         1 ¼” EFDU−16−8

−GU−070

	Max. szállító nyomás                              Pdo bar
	8
	8

	Max. szállítómagasság                           Hmax m
	80
	80

	Szállítómennyiség                                   Q l.s‾¹
	0,6
	0,6

	Nyomócsonk átmérő
	G 1 1/4”
	G 1 1/4”

	Elektromotor típus
	SUBTECK
	SUBTECK

	Névleges teljesítmény                              kW  
	1,1
	1,5

	Fordulatszám                                           min. ‾¹
	2850
	2850

	Feszültség                                               V
	400 
	230

	Frekvencia                                              Hz
	50
	50

	Motor áramerősség                                A 
	3
	12,5

	Kábelhossz (kérésre)                             m
	10
	10

	Szállított közeg pH értéke                      pH

Szállított közeg max. sűrűsége             kg/m³

Szállított közeg hőmésréklet                   °C
	6,5-12

1100

30
	6,5-12

1100

30

	Szivattyú egység külső átmérő              mm
	400
	400

	Szivattyú egység magassága                mm
	970
	1000

	Szivattyú egység vízszintalatti     max. merülési mélysége                                                 m             
	30
	30

	Sziv. egység súlya 10 m kábellel             kg
	21
	22


Az 1 fázisú szivattyút kontrollbox-al együtt szállítják.  
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FŐBB ALKATRÉSZEK, ANYAGKIVITEL
1310 - Nyomóház 

1130 – Stator (állórész)
2500 – Rotor (orsó)
2180 – Összekötő tengely
7000 – Kuplung (tengelykapcsoló)
9365 – Tartószerkezet – A gyűjtőtartály szerinti különböző működési módokat tesz lehetővé 
1202 – Szivattyú ház
8100 – Elektromos motor
2215 – Vágókés
3340 – Keverő
9363 – Keret – A fennmaradó szennyvíz szint szabályozható.
A szivattyút úgy alakították ki, hogy kb.150 mm minimum szintig lehetővé válik a szennyvíz leszivattyúzása.
Egy egyszerű módosítással a szivattyú vízszintes helyzetben is használható.
