	Teknikai adatok- BMG-435 W/D

	Munkaszélesség
	Ø 435mm

	motor
 
	2,2kW / 230V- 50Hz/ 16A - egyfázisú

	
	3,0kW/ 400V-50Hz/ 16A - háromfázisú

	Fordulat
	750 rpm

	Súly
	115kg

	Méretek: L/W/H
	1100mm/ 460mm/ 1350mm

	                           Meghajtás
	Manual/ N/A

	Alkalmazható
	Beton-Kő-Aszfalt

	Kapcsolható porgyűjtő
	BDC-1220/ BDC-1330

	Megnevezés
	cikk szám
	
	

	Alapgép
	BMG-435 W/D
	
	

	Porgyűjtő:
	BDC-1220
	
	

	Porgyűjtő:
	BDC-1330
	
	

	Adapter DIAMAG 155mm:
	E07155
	
	

	Adapter rögzitéshez 435 sp/betétekhez
	BG300212
	
	

	Adapter rögzítéshez 435 resins
	BG300213
	
	

	Kék Maró betétek

könnyű anyagok hoz,padlókhoz                              
	BG707321 - 18 / 20                                                                               BG707322 - 30 / 40
	
	

	Zöld maró betétek közepesen kemény anyagokhoz, padlókhoz
	BG707311 - 18 / 20       BG707312 - 30 / 40                                                                                    BG707313 - 60 / 80       BG707314 - 120/150                                                                                                
	
	

	Piros maró betétek Kemény anyagokhoz/padlókhoz
	BG707301 - 18 / 20       BG707302 - 30 / 40     BG707303 - 60 / 80       BG707304 - 120/150                                                                                                
	
	

	Pcd betétek elasztikus anyagokhoz
	BG200997 - split PCD                                                                            
	
	

	Pcd betétek elasztikus anyagokhoz
	BG200999 - 2x1/4 PCD
	
	

	Porszívó cső                                              Ø51mm(1m hossz, teljes hossz 20m)
	004583
	
	

	adapter
	E06447
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	Jellemzők
A kiváló minőségű BLASTRAC gépek  magyarországi forgalmazója a Turbosol Kft.
TEL/FAX:0623418098,Mobil:06302127230,Web:www.turbosol.hu, E-mail:info@turbosol.hu

	

	· Zárt rendszerben, pormentesen használható, amennyiben BLASTRAC porgyűjtőt kapcsolunk hozzá.

	· Elválasztott  meghajtás 3db( 155mm) maró fejjel amin az adapterek mágnessel vannak rögzítve.

	· Egyszerű szét és összeszerelés a könnyebb szállítás miatt, emeletekre könnyen felvihető.

	· Szabvány vízcsatlakozás gömcsappal, beépített vízadagoló rendszer.

	· Nagy teljesítményű elektromos kivitel, vízmentes csatlakozással minden munkahelyre.

	· Felhasználóbarát, könnyű és egyszerű kezelhetőség

	· Rengetek opcionális kiegészitő minden padló csiszoláshoz a kiváló DIAMAG tárcsákkal.
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