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gyors es biztonsaqos kapuk





VILÁGÚJDONSÁG !
 FÉM, kültéri gyorsmozgású ipari kapu-
 ütközésálló kivitelben
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Hogyan lehetséges ez? Szívesen bemutatjuk!
· Önjavító funkció ütközés esetén
· 2 m/s nyitási átlagsebesség

· 40 mm vastag hőszigetelt, hőhídmentes lamellák

· TLG biztonsági fényrács

· 250.000 nyitás-zárási ciklus évente
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