CL-S700 és CL-S700R címkenyomtató
Részletek
A CL-S700-as modellt úgy tervezték, hogy mindvégig a könnyű hozzáférést tartották szem előtt. 
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A Hi-Open™ burkolat "függőlegesen" nyílik, amit azt jelenti, hogy a nyomtató által elfoglalt helyet nem növeli a nyitott burkolat. A média kicserélése után - a felhasználók biztonsága érdekében - a fedőlap bárhol megállítható és puhán, csendesen csukható.
A szalag adagolása ugyanilyen gyors és könnyű a Hi-Lift™ fém mechanizmussal.

Természetesen, mint ipari nyomtató nagy igénybevételre méretezett fémburkolattal rendelkezik a megbízhatóság és a megszakítás nélküli működés érdekében. A nyomtató a működési idő maximális kihasználásához teljes nagyságú médiatekercset képes tárolni  (200 mm külső átmérő) egy kis méretű dudán (25 mm).
A modell 450 méter hosszú szalagokkal működik belső vagy külső tekercseléssel, s ezzel a maximum rugalmasság és a minimális munkaidő kiesés a cél. 

Az egyszerű, könnyen elérhető ki/be kapcsoló a nyomtató elején található. Fent található a nagy grafikai LCD a nyomtató státuszának jelzésére és a könnyű nyomtatókonfiguráció kialakítására. A nyomtató státuszának jelzése mellett, mint pl. "média ki" vagy "online kész", az LCD kijelzőt - egy egyszerű menü rendszer segítségével - gyorsan és könnyen lehet használni kisebb változtatások és konfigurációk végrehajtásához is. 

Az ARCP™ szalagrendszer - az aktív szalagvezérlés és pozícionálás - teljesen kizárja a szalaggyűrődés lehetőségét és a média elcsúszását kisebb vagy különleges felületeken, ami a hosszú szalagok esetében különösen fontos.

Az alapfelszereltségű számítógépes csatlakozás párhuzamos, soros vagy USB interfészek által történik és opciós Ethernet és vezeték nélküli LAN kártyákat telepíthet akár maga a felhasználó is. 
Homlokzati oldalon elhelyezett belső visszacsévélő. A felhasználóbarát fejlesztés legújabb eredménye a CL-S700R típusnál a más nyomtatóknál még soha nem alkalmazott, a nyomtató frontlapja mögött elhelyezett leválasztó és visszacsévélő egység.

Emulációk közötti átjárhatóság. A nyomtató automatikusan felismeri és támogatja mind a Datamax®, mind a Zebra® emulációkat. 



Teljes technikai specifikációk.

	Modell:
	CL-S700                                                           
	CL-S700R

	Technológia
	Direkt termál és termál transzfer nyomtatás az ARCP™ festékszalag- rendszerrel. 

	Felbontás (megközelítõleg)
	203 dpi, 8 pont/mm

	Nyomtatási sebesség (max.)
	250 mm/s

	Betűtípusok
	1 méretezhető, 8 bittérkép rezidens

	Méretezhető betűtípus letöltés
	Alapfelszereltségként támogatott

	Média típusok
	Tekercs vagy leporelló média; folyamatos vagy perforált; kivágott címkék, cédulák és jegyek

	Médiaérzékelés
	Címke hézag, rés vagy reflektív (kódjeles) 

	Mozgatható médiaérzékelő
	Alapfelszereltség

	Média szélessége (min-max)
	25,4 - 118 mm 

	Média tekercsméret (max. átmérő)
	200 mm 

	Média duda mérete (min.)
	25 mm

	Média vastagsága
	0,0635 - 0,254 mm

	Festékszalag típusa
	Viasz, viasz/gyanta vagy gyanta típus

	Festékszalag méret
	450 méter 
86.5 mm külső átmérő 

	Festékszalag tekercselés
	Belső és külső tekercselés (tinta belül vagy kívül)
Automatikus kapcsolás 

	Nyomtatási szélesség (max.)
	104 mm

	Nyomtatási hosszúság (max.)
	812mm

	Címke magassága (min.)
	6.35 mm

	Interfészek
Párhuzamos
RS232C
USB
Ethernet
Vezeték nélküli LAN 
	
Alapfelszereltség (1284 engedélyezett) 
Alapfelszereltség (akár 115,200 bps-ig) 
Alapfelszereltség (1.1-es verzió) 
Választható belső (10/100 base T) 
Választható belső (802.11g) 

	Mechanizmus 
	Fém Hi-Lift™ mechanizmus műanyag burkolattal 

	Burkolat típusa 
	Fém Hi-Open™ burkolat; függőlegesen emelhető fel és nem növeli a nyomtató által elfoglalt helyet. 

	Felhasználói interfész
	Grafikai LCD 4 gombbal
VuePrint™ Menükonfiguráció rendszer 

	Memória
RAM
Flash RAM (NV)
	
16.0 Mb (1.0Mb felhasználói adatokhoz) 
4.0 Mb (1.0Mb felhasználói adatokhoz) 

	Windows driverek
	Vásárláskor a nyomtatóval együtt CD-n kapjuk meg vagy a honlapról elérhető.

	Címketervező szoftver
	Nyomtatóval együtt CD-n kapjuk meg a Bartender™ Ultralight™-ot , vagy a honlapról elérhető

	Opciók és kiegészítők
	Automata vágó                                                 Beépített visszacsévélő és  
Leválasztó                                                        
	Leválasztó
Ethernet és vezeték nélküli LAN interfészek

	Méret (SzxMélyxM)
	255 x 480 x 253 mm

	Súly (megközelítőleg)
	13,5 kg


