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1. ábra SCH-APK/..  automatapalackozó gép működési vázlat

Az automatapalackozó gép az öblítő géppel együtt kiépítéstől függően alkalmas PET vagy üvegpalackok öblítésére illetve töltésére. A töltő berendezés alapkiépítésben alkalmas szénsavas vagy szénsavmentes italok töltésére. A töltő gépből rendelhető olyan típus, amellyel szénsavas és szénsavmentes ital is tölthető. A kilépő pálya hossza a címkézés és a zsugorfóliázáshoz alakítható.
Rövid működési leírás

Az öblítő gépbe a kezelő kézzel berakja a palackokat. A szállítólánc a berakás után tovább lép és a palackok átkerülnek az öblítő szakaszba. A következő lépésnél a csepegő szakaszba érnek.
Itt egy érzékelő figyeli a palackokat. A palackok megérkezése után a pneumatikus megfogó kar leereszkedik és megfogja a palackokat. A kar a palackokat átrakja a töltő szállító pályájára.
Erre az időre a pálya meg áll, majd a lerakás után tovább indul.
A palackfigyelő szenzor érzékeli, hogy a töltőfejek alá megérkeztek a palackok. A további palackokat egy pneumatikus leválasztó tüske akadályozza a tovább haladásban. 

A töltőfejek ráereszkednek a palackokra. Széndioxid gázzal előfeszíti a palackokat, majd ezután történik a palackok szintre töltése. A töltés után a tüskék elengednek, a szalag elindul a teli palackok tovább haladnak és üresek lépnek a helyükre. A töltési ciklus újra indul. A teli palackok innen a szalagra szerelt automatazáró gépbe kerülnek. A töltő gép beépített tisztító rendszerrel vagy opcionálisan rendelhető CIP kocsival rendelkezik. Minden folyamatot számítógép felügyel. Megrendelés esetén kérjük a palack és a záró kupak típusát megadni.
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2. ábra    SCH-APK/.. automatapalackozó gép öblítő nélkül
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3. ábra SCH-APK/.. automatapalackozó gép öblítő része
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4. ábra SCH-APK/.. automatapalackozó gép záró része
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5. ábra SCH-APK/.. automatapalackozó gép töltő-záró része
Műszaki adatok:

Kapacitás: 60-100 palack/óra fejenként. (max.10 fej/) a palack űrmértékétől függően.

Tölthető palack méret: 0.2 l-2.5 l állítható illetve kiegészítők rendelhetők.

Elektromos csatlakozás: 230V 50Hz 1kW

Levegő szükséglet: 600 l/ó 6 bar

Méret: 380x80x1900 cm

Súly: 250 kg

A gyártó a műszaki változtatás jogát fenntartja.

Gyártó: Sch-Automatika Kft. 1204 Budapest, Mártírok u. 279. Tel.: 36 1 2906838 schfactory@sch-drinktech.com,   www.sch-drinktech.com

